**電阻 色碼印刷機 TIH-02**



電阻 色碼印刷機 **TIH-02**《機種：轉印塗佈機》 對MELF電阻做色環塗佈，一次製程塗佈5色，製程極具效率，產能高達 400pcs/min；本機配置CCD檢測，嚴格控管塗佈品質，塗佈色環在粗細、間隔、外觀均能符合電阻規範。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TIH-02**之「塗佈模組」一次製程塗佈5色，塗佈色環在粗細、間隔、外觀均符合規範。另配置CCD檢測，嚴格控管塗佈品質。





|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **TIH-02** |
| 適用範圍 | 0207、0204、0102 |
| 機台產能 | 400 Pcs/min |
| 使用塗料  | 熱固型油墨 (黏度Cps10000以上) |
| 預乾方式 | 高溫熱風烘烤 |
| 尺寸(長\*寬\*高) | 183\*92\*179 cm |
| 機台重量 | 1000 Kg |
| 電源 | 1ψ AC220V, 50/60Hz |
| 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |

 |
|  |



電阻 色碼印刷機 **TIH-02**對MELF電阻做色環塗佈，一次製程塗佈5色。

。