
**電阻 色碼印刷機 TIH-02**



電阻 色碼印刷機 **TIH-02**《機種：轉印塗佈機》 對MELF電阻做色環塗佈，一次製程塗佈5色，製程極具效率，產能高達 400pcs/min；本機配置CCD檢測，嚴格控管塗佈品質，塗佈色環在粗細、間隔、外觀均能符合電阻規範。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TIH-02**之「塗佈模組」一次製程塗佈5色，塗佈色環在粗細、間隔、外觀均符合規範。另配置CCD檢測，嚴格控管塗佈品質。



http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif

|  |
| --- |
|  |
| |  | | --- | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | | |  |  | | --- | --- | | 型號 | **TIH-02** | | 適用範圍 | 0207、0204、0102 | | 機台產能 | 400 Pcs/min | | 使用塗料 | 熱固型油墨 (黏度Cps10000以上) | | 預乾方式 | 高溫熱風烘烤 | | 尺寸(長\*寬\*高) | 183\*92\*179 cm | | 機台重量 | 1000 Kg | | 電源 | 1ψ AC220V, 50/60Hz | | 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ | | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | |
|  |

http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif

電阻 色碼印刷機 **TIH-02**對MELF電阻做色環塗佈，一次製程塗佈5色。

。