**自動化塗佈機 PEH-01 (背膜機)**



自動化塗佈機**PEH-01** (背膜機)，擅長於「電感鐵芯」塗佈或印刷，可以對元件一次塗佈五面絕緣膠，對電子元件可達成絕緣及防止氧化之功效。

**PEH-01** 製程設計包括自動整列送料、多顆同時塗佈、兩道CCD檢測程序(含胚料檢測、塗佈完成再檢測)、以及預乾(表乾)等，流程規劃順暢，充分達到高品質高效率的自動塗佈設備。

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  | | --- | | ‧模組選用高精密長壽命配件，能充分勝任長時間運轉、不停機的環境。 ‧良好空間配置，確保極佳的作業特性。 ‧結構精巧、定位精密、程式規劃直覺式操作。  ‧預乾轉盤設計精巧，預乾過程中可確保各別材料獨立不沾黏，確保高良率。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
| |  | | --- | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | | |  |  | | --- | --- | | 型號 | **PEH-01** | | 電源 | 單相 1φ, AC 220 V , 50 / 60 Hz | | 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 145 × 85 × 191 cm | | 適用塗料 | 熱固化油墨 | | 塗佈厚度 | 2 ~ 10μm | | 適用範圍 | 2520 , 2016 或其它尺寸元件 | | 機台產能 | Max. 100 pcs / min | | 使用空壓 | 4~kg / / c㎡ | | 機台重量 | 300 kg | | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  | | --- | | **PEH-01**元件背膜機，主要用於元件絕緣及防止氧化背膜塗佈。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/images/302-11app_01.jpg |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |