**保險絲印字機 TIU-02**



保險絲印字機 **TIU-02**《機種：轉印機》，對曲面零件印字，產能 100pcs/min。

本機配置CCD檢測，控管高速運轉的狀態下保持印字品質穩定；採用小口徑震動盤，減少零件相互磨擦之時間。

印字機以凸輪為主要的傳動機構，確保長時間作業之精密耐久。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TIU-02**配置檢測模組，以CCD搭配高解析度之鏡頭，能對高速運轉之元件掃瞄全圓周，有效監控印刷品質。





|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **TIU-02** |
| 電源  | 單相 1φ, AC 220V, 50 / 60 Hz  |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )  | 150\*120\*220cm |
| 重量 | 450Kg |
| 使用油墨  | UV油墨  |
| 印字範圍 | 字高 0.6 mm 以上印字產品均可適用 |
| 適用範圍  | Φ5~φ10 mm ， L：20 ~ 45 mm※可接受特殊規格的訂購 |
| 機台產能  | Max. 100 pcs / m |
| 使用空壓  | 4 ~ 6 kg / c㎡  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |



保險絲印字機**TIU-02**，對於應用在長度略長的曲面元件印字，有極高的效率與長時間運轉的穩定性。

