**電感塗佈蓋印機CCU-01**



電感塗佈蓋印機**CCU-01** 《 機種：塗佈 + 蓋印複合設備 》，將塗佈及印字兩項製程整合在本設備，對於需分正負極方向、易碎、不利多次送料之電感元件，有極高的生產效率。

電感塗佈蓋印機**CCU-01**，採用圓盤輸送機構 ，將表面清潔、極性檢測、極性轉向、UV膠塗佈、蓋印、UV固化等動作，整合在一台設備上，結構精簡、功能完備。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/title/tle+pri701-1_01.gif |
| 清潔裝置，對粉末冶金製造之鐵芯元件所產生的粉塵，利用氣流將元件表面的粉塵清除。 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_5.gif |
| |  |  | | --- | --- | |  | http://www.yulishih.com.tw/images/701-1_01.jpg |   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| |  |  | | --- | --- | | ‧ | 圓盤以高精密步進馬達及D.D馬達相互搭配，確保角度分割之穩定。 | | ‧ | 塗佈區及蓋印區以真空吸付方式固定，增加塗佈印字之安定性。 | | ‧ | UV固化模組採用新式UV面光源，體積小、功率高、固化效果佳。 | | ‧ | 以人機介面操作，學習容易，簡單上手。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
| |  | | --- | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | | |  |  | | --- | --- | | 型號 | **CCU-01** | | 電源 | 單相 1φ, AC 220 V , 50 / 60 Hz <25A | | 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 119×112.5×183 cm | | 使用油墨 | UV油墨及UV膠 ( 波長 380～420 nm ) ( 亦可選擇波長365 nm ) | | 適用範圍 | 4 x 4 x 1.1、 4 x 4 x 2.0 、 4 x 4 x 2.8 ( 或依客戶指定的尺寸規格 ) | | 機台產能 | Max. 70 pcs / min | | 機台重量 | 450 kg | | |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| |  | | --- | | 電感塗佈蓋印機**CCU-01**，適用於需分正負極方向、易碎、不利多次送料之產品。 | |
|  |
| http://www.yulishih.com.tw/images/701-1app_01.jpg |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |