**H型Core電感沾銀機RGV-01**



H型Core電感沾銀機**RGV-01**《機種：滾筒塗佈機》 是對H型Core電感之電極做銀層塗佈，產能高達 200pcs/min，銀層膜厚設定容易，誤差範圍在3μ以內，有效節省銀膠用量。 全製程無需人員介入，一個操作人員可顧好5～6台設備，屬極高效益的生產設備 。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RGV-01**之「塗佈模組」以數位化控制塗膜厚度，膜厚精確度1μ，嚴格控管銀膠用量、減少損耗。一次塗佈行程可塗佈 1200 pcs。





|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **RGV-01** |
| 適用範圍 | 502 H core(可客製化其他規格商品) |
| 機台產能 | 180〜200 Pcs/min |
| 使用塗料  | 銀漿或黏度45000±5000 Cps塗佈 |
| 預乾方式 | 高溫熱板傳導 |
| 尺寸(長\*寬\*高) | 282\*92\*168 cm |
| 機台重量 | 1350 Kg |
| 電源 | 1ψ AC220V, 50/60Hz |
| 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |

 |
|  |



HH型Core電感沾銀機**RGV-01**《機種：滾筒塗佈機》 是對H型Core電感之電極做銀層塗佈，產能高達 200pcs/min。

