**H型Core電感沾銀機RGV-01**



H型Core電感沾銀機**RGV-01**《機種：滾筒塗佈機》 是對H型Core電感之電極做銀層塗佈，產能高達 200pcs/min，銀層膜厚設定容易，誤差範圍在3μ以內，有效節省銀膠用量。 全製程無需人員介入，一個操作人員可顧好5～6台設備，屬極高效益的生產設備 。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RGV-01**之「塗佈模組」以數位化控制塗膜厚度，膜厚精確度1μ，嚴格控管銀膠用量、減少損耗。一次塗佈行程可塗佈 1200 pcs。



http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif

|  |
| --- |
|  |
| |  | | --- | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | | |  |  | | --- | --- | | 型號 | **RGV-01** | | 適用範圍 | 502 H core(可客製化其他規格商品) | | 機台產能 | 180〜200 Pcs/min | | 使用塗料 | 銀漿或黏度45000±5000 Cps塗佈 | | 預乾方式 | 高溫熱板傳導 | | 尺寸(長\*寬\*高) | 282\*92\*168 cm | | 機台重量 | 1350 Kg | | 電源 | 1ψ AC220V, 50/60Hz | | 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ | | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | |
|  |

http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif

HH型Core電感沾銀機**RGV-01**《機種：滾筒塗佈機》 是對H型Core電感之電極做銀層塗佈，產能高達 200pcs/min。

