**自動化塗佈機 RGH-01**



自動化塗佈機**RGH-01**，針對陶瓷元件、瓷管、曲面元件塗佈銀膠而設計，具備預乾功能。 本機可做全面塗佈、間隔塗佈或多間隔塗佈，確保端面完全不沾塗料，膜厚可控制在任何規格範圍內，塗佈品質穩定可靠。

本機整體自動化流程完整，含胚料自動整列、分離推入圓盤、胚料定位確認，經塗佈機旋轉塗佈。入預乾烤箱30分鐘（條件可依各別差異需求修正）。而後再送高溫固化（非本設備製程）。

塗佈機 **RGH-01** 對於塗佈品質，可以達到高標準要求：塗膜厚度合乎標準、塗膜厚薄均勻，塗佈的範圍、間隔尺寸精確，端面不會產生溢膠等。本塗佈機自動控制偵測嚴謹、操作功能完整。可同時規劃 2 ~ 3 種規格使用，更換規格簡易快速約 10 ~ 15 分鐘內可完成。機台並附有手搖輪設計，更換規格及調機快速確實。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |
| --- |
|  |
|  |
| 下圖為**RGH-01** 塗佈之瓷管元件，在影像檢測儀檢驗實況。 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.yulishih.com.tw/images/202-1_02.jpg |   | http://www.yulishih.com.tw/images/202-1_03.jpg |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
|

|  |
| --- |
| ‧銀膠儲料墨斗具恆溫溫控設計，可確保更穩定的塗佈條件。‧塗佈主機採凸輪設計，動作精確並可控制微量差異，穩定塗佈品質。‧整體機構比重高，電控比例低，確保性能穩定。‧治具模組研發創新結構，可有效處理曲面元件端面沾黏問題。 |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
|

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **RGH-01** |
| 電源  | 單相 1φ, AC 220V , 50 / 60Hz |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )  | 226 x 200 x 170 cm  |
| 使用塗料 | 銀膠(或其相近半固態合金)、油墨等 |
| 塗佈厚度 | 2 ~ 25 μm  |
| 適用範圍  | φ3.5 ~ φ 10 mm × L = 6 ~ 12 mm ※其他規格可依各別尺寸設計變更。 |
| 機台產能  | Max. 20 ~24 pcs / m  |
| 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ |
| 機台重量  | 650 kg  |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
|

|  |
| --- |
| 瓷管銀膠定厚塗佈預乾設備**RGH-01** ，主要應用於瓷管或曲面產品表面塗佈，也可依客戶產品所需做設計變更。 |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.yulishih.com.tw/images/301-2app_01.jpg |   | http://www.yulishih.com.tw/images/301-2app_02.jpg |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/images/301-2app_04.jpg |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/images/301-2app_03.jpg |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |