**自動化塗佈機PGH-05**



自動化塗佈機**PGH-05**《機種：移印機》，擅長於不規則元件表面印刷或塗佈，也極為適合對平面及小曲面元件做印刷及塗佈，流程規劃順暢，操作簡單、容易。

**PGH-05**對「鐵芯電極」塗佈或印刷，特別可以展現優異的品質及產出效益。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本設備之「印刷模組」採用高速墨杯移印機，油墨或銀膠附著性質優異，塗佈印刷精密度高。

設置「預乾單元」，將印刷元件作初步乾燥，以方便移轉至固化設備進行固化。

「送料機構」採用高頻震動盤，結構針對鐵芯元件之作業而設計，供料穩定確實。

「圓盤傳動機構」設計，精密的將「分離、檢查、入料、塗佈、確認、排料」的流程，做高效率的整合，每分鐘塗佈可達200 pcs 。

配置「檢查單元」，入料、出料都經光學鏡頭檢查輸入電腦比對，有效控制產品良率。

配置「膠頭自動清潔模組」，定時清潔膠頭殘墨，保持印刷效果優異，清潔耗品是市售膠帶，成本低廉更換容易。 「膠頭自動清潔模組」，可依各別產品需求設定清潔頻率。

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |
| --- |
| ‧搭配高速墨杯移印機及高精密的定位裝置，可做到微小零件精準塗佈印刷。‧運作流程自動監控系統完備，確保超高良率。‧貼心的設計與完備的功能，更強化操作的親和力。 ‧精良的墨杯系統，縱使24小時生產也不會造成負擔。  |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
|

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **PGH-05** |
| 電源  | 單相 1φ, AC 220 V , 50 / 60 Hz  |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )  | 130×120×175 cm |
| 適用塗料 | 銀膠 ( 或半固態合金 ) |
| 適用範圍 | 3.95×3.95、3×3、3225、2525、2520、2016、1210... |
| 產能 | Max. **200 pcs** / m |
| 重量  | 380 kg |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |
| --- |
| **PGH-05**主要用於高導磁、易碎、分離不易的產品，例如電感鐵芯，印字、塗佈均適宜。 |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/images/208-1app_01.jpg |