**MLCC雙面印字機 MIU-05B**



MLCC雙面自動印字機 MIU-05B《機種:蓋印機》，設兩台蓋印模組「一次製程雙面蓋印」，適合被動元件印字，產能每分鐘可達220pcs以上。

設置CCD檢測裝置，可檢測印字之位置精度，並可檢測印字之線寬、濃度，確保印刷品質。

設置「材料夾持定位裝置」，使零件材料保持在準確位置，處理零件大小不一的問題，保持印刷品質穩定。

採用高效能的震動送料機，X.Y.Z三向座標皆可獨立調整，能多種系列不同厚度共用。

採LED UV固化模組，並設置UV光源感測裝置，確保UV光源是標準狀態。

印字設備設置通訊功能，能夠遠端通訊，掌握印刷狀態。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MIU-05**設置「厚度補償機構」，對厚度有差異的材料，以三支頂針將材料頂至同一基準，確保印刷品質。



|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
|

|  |  |
| --- | --- |
| ‧ | 設CCD檢測裝置，確保印字品質 (監控印字位置、線寬、濃度)。 |
| ‧ | 印字機與送料夾具，設置零件胚料誤差補償裝置，維持優異的印刷效果。 |
| ‧ | UV固化 採LED模組，經濟、節能、環保。 |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **MIU-05B** |
| 電源  | 單相 1φ, AC 220 V , 50 / 60 Hz |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )  | 124 x 91 x 230 cm |
| 使用油墨 | UV 油墨 |
| 使用空壓  | 4 ~ 6 kg / c㎡ |
| 適用範圍  | 字高 0.5mm 以上印字產品均可適用 |
| 機台產能  | Max. 220 pcs / m  |
| 機台重量  | 510 kg  |

 |
|  |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
|

|  |
| --- |
| MLCC零件雙面印字機**MIU-05B**，應用於MLCC等細小零件，高速雙面印字。 |
|  |

 |
|  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |  |   |  |

 |