**MLCC雙面印字機 MIU-07**



MLCC[載帶送料]印字機 MIU-07《機種：蓋印機》，元件印字之全部製程均在「載帶Carrier Tape」完成，元件受載帶保護而不受撞擊力，能符合極度注重胚料完善之元件印字；產能每分鐘200pcs。

‧胚料經過送料、印字、檢測、固化到包裝等工序 均在載帶上完成，避免因碰撞而損傷。

‧設置「CCD檢測裝置」，可檢測印字之位置精度，並檢測印字之線寬、濃度，確保印刷品質。

‧設置「印字頭定壓裝置」，克服零件大小不一致的情況，維持均衡的印刷壓力。

‧設置「印字頭調整機構」，可調整字模座之高低、橫移及水平θ角，配合印字需求。

‧設置「LED 面光源UV固化模組」，固化品質優良且節能。

‧採用「通訊連線裝置」，能遠端通訊，掌握印刷狀態。。

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **MIU-05B** |
| 電源  | 單相 1φ, AC 220 V , 50 / 60 Hz |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )  | 125 x 72 x 210 cm |
| 使用油墨 | UV 油墨 |
| 使用空壓  | 4 ~ 6 kg / c㎡ |
| 適用範圍  | 字高 0.5mm 以上印字產品均可適用 |
| 機台產能 機台重量 | Max. 200 pcs / m (視覺檢測時間：＜120ms/ pcs) 300 kg |

 |
|  |
|  |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |

 |
|  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |  |   |  |

 |