**車用二極體 色環塗佈機 MIU-02**



車用二極體色環塗佈機 **MIU-02** 《機種：蓋印機》，是為二極體塗佈色環，用以標示電極之方向。

本機具備「電極方向檢測、方向轉正」功能，保持胚料方向正確。 備「高度檢測、高度補償」功能，克服元件的高度差保持穩定的受力，精度可確保在10μm以內。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MIU-02**設「電極方向檢測、方向轉正」設計，保持胚料方向正確。



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MIU-02**設「元件高度檢測、高度補償」設計，保持塗佈時的受力穩定。  


|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
| |  | | --- | |  | | |  |  | | --- | --- | | 型號 | **MIU-02** | | 適用範圍 | 環型元件色環塗佈(Ø8~Ø10) （可客製化） | | 機台產能 | 85pcs/min | | 使用塗料 | UV油墨 | | 預乾方式 | 熱烘烤預乾模組 | | 尺寸(長\*寬\*高) | 15\*95\*160 cm | | 機台重量 | 350 Kg | | 電源 | 1φ , AC 220 V , 50 / 60 Hz | | 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ | | |  | |
|  |

http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif

車用二極體色環塗佈機 **MIU-02**，是為二極體塗佈色環，用以標示電極之方向。

