**車用二極體 色環塗佈機 MIU-02**



車用二極體色環塗佈機 **MIU-02** 《機種：蓋印機》，是為二極體塗佈色環，用以標示電極之方向。

本機具備「電極方向檢測、方向轉正」功能，保持胚料方向正確。 備「高度檢測、高度補償」功能，克服元件的高度差保持穩定的受力，精度可確保在10μm以內。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MIU-02**設「電極方向檢測、方向轉正」設計，保持胚料方向正確。



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MIU-02**設「元件高度檢測、高度補償」設計，保持塗佈時的受力穩定。


|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
|

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **MIU-02** |
| 適用範圍 | 環型元件色環塗佈(Ø8~Ø10) （可客製化） |
| 機台產能 | 85pcs/min |
| 使用塗料  | UV油墨 |
| 預乾方式 | 熱烘烤預乾模組 |
| 尺寸(長\*寬\*高) | 15\*95\*160 cm |
| 機台重量 | 350 Kg |
| 電源 | 1φ , AC 220 V , 50 / 60 Hz |
| 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ |

 |
|  |

 |
|  |



車用二極體色環塗佈機 **MIU-02**，是為二極體塗佈色環，用以標示電極之方向。

