**自動化印刷機MIU-03**



自動化印刷機**MIU-03**《機種：蓋印機》，適合與電子零件測試包裝機整合成高效率自動印字固化設備，達到高效率的分工，非常適合應用於需要大量印字產品。

**MIU-03**因應不同的產品，可以選擇不同頻率及不同方式的整列供料機構，並可依需求變更尺寸設計。

|  |
| --- |
|  |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| |  | | --- | | ‧依產品需求，整列送料可加裝靜電消除裝置。 ‧獨創印字定位結構，可有效克服產品尺寸公差，提升印字品質。 ‧高解晰度印字，並極度節省油墨消耗。 ‧字模可依各別產品等級標示，切換快速容易。 ‧特殊沾墨設計，字模壽命可達30萬次以上。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
| |  | | --- | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | | |  |  | | --- | --- | | 型號 | **MIU-03** | | 電源 | 單相 1φ, AC 220 V , 50 / 60 Hz | | 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 105 x 60 x 145 cm | | 使用油墨 | UV 油墨 | | 印字高度 | 字高 0.7 mm 以上印字產品均可適用 | | 適用範圍 | 4532、3225、2520、2012、0603 ※不同產品尺寸可變更設計製造 | | 機台產能 | Max. 150 pcs / m | | 機台重量 | 180 kg | | 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ | | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  | | --- | | **MIU-03** 具備高速穩定的特性，非常適合應用於需要大量印字產品，並可依客戶需求變更尺寸設計，也適合與電子零件測試包裝機整合成高效率自動印字固化設備。 | |
|  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/201-3app_01.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/201-3app_02.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/201-3app_03.jpg | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/201-3app_04.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/201-3app_05.jpg |  |  | |
|  |
|  |
|  |