**自動化印刷機TIH-01**



自動印刷機**TIH-01**《機種：轉印機》，是因應市場高速高自動化生產的需求，推出的高速曲面零件自動化印字設備，適用於曲面零件印刷。

**TIH-01**，應用於電子或非電子零件曲面印字，機能包括自動整列送料、曲面印字(可分一般印字及反白印字) 、隧道爐乾燥等。

|  |
| --- |
|  |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |  |
| --- | --- |
| ‧ | 本機以ＤＣ無刷伺服馬達為主要傳動，結構精良，系統穩定。 |
| ‧ | 本機主要針對曲面零件印字(可分為一般印字及反白印字)，機台設計以凸輪為主體，因此在高速下可長保穩定。 |
| ‧ | 控制檢出條件完備，安全性高。 |
| ‧ | 本設備對曲面零件，印刷品質與生產速度的提升有非常顯著效果，同一系列可規劃2~3種規格產品使用(模組化設計)。 |
| ‧ | 市場經驗豐富，對於微細符號仍可清晰印出，相較於一般印字機有較優異的性能。 |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
|

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **TIH-01** |
| 電源  | 單相 1φ,AC 220V , 50 - 60 Hz , 20 A (含預乾輸送機) |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )  | 主機： 76 x 62 x 150 cm輸送機：265 x 45 x 145 cm |
| 使用油墨  | 烘乾型油墨  |
| 印字範圍 | φ3 ~ φ 20 mm ， L：3~20 mm |
| 適用範圍 | 字高 0.7 mm以上印字產品均可適用 |
| 機台產能  | Max. 70~75 pcs / m |
| 使用空壓  | 4 ~ 6 kg / c㎡ |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |
| --- |
| 高速曲面零件自動印字乾燥設備**TIH-01**，本設備機能包括自動整列送料、曲面印字(可分一般印字及反白印字) 、隧道爐乾燥等。本設備應用於電子或非電子零件曲面印字。 |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.yulishih.com.tw/images/201-4app_01.jpg |   | http://www.yulishih.com.tw/images/201-4app_02.jpg |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.yulishih.com.tw/images/201-4app_03.jpg |   |   |

 |