**蓋印機 FJN -04**



快乾油墨蓋印機**FJN-04**，機構設計精巧，加工精密，適合高速及長時間的運轉，可搭配 XY Robot 快速移動印字，也可定點印字，以配合市場面多元印字功能需求。

印字機是以橡皮字模沾覆快乾式油性墨水蓋印，快乾墨水印刷可免硬化製程(快乾墨水不耐溶劑)。印字機採環保概念設計，非常節省能源。

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/line/dotline-600.gif |
| 超迷你快乾型印字機**FJN-04**，在沒有使用 XY Robot (Table) 模式的情況，可加裝「XY調整機構」輔具，對X、Y、Z 三個座標方向進行精確微調。 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/205-2_01.jpg | | 印字機FDMK-3M裝置在 「XY調整機構」輔具，可做X、Y、Z精確微調。 | |  | |  | | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/205-2_02.jpg | | 「XY調整機構」輔具 | |  |  | |
|  |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  | | --- | | ‧連線自動化模組設計，單機作業，連線均宜。 ‧可非常快速的更新字模及墨水顏色。 ‧印字方向可依需求快速切換，打點、字串、雙排字、logo、中英文均宜。 ‧高速又穩定，每分鐘作動可確保120cycle。 ‧ 安裝容易，定位精準，微調附測微器頭，最小分割0.01㎜。 ‧ 可結合本公司X Y調整單元，達到X Y Z微調功能。 ‧ 重量1kg以下。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
| |  | | --- | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | | |  |  | | --- | --- | | 型號 | **FJN-04** | | 電源 | DC 24V | | 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 50 x 85 x 194 mm | | 最小印字尺寸 | 字高 0.9 mm | | 印字速度 | Max. 120 cycles / m | | 機台重量 | 1 kg | | 使用空壓 | 3 kg / c㎡ | | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif   |  | | --- | | **FJN-04** 具高速輕巧的特性，適用於攜帶式的高速位移蓋印 ( 如XY Robot )，及空間狹小加裝印字工作站，更能發揮其特性。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/207-1app_01.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/207-1app_02.jpg | |
|  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/205-2app_01.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/205-2app_02.jpg | | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |