**自動化塗佈機 RIH-01**



自動化塗佈機**RIH-01**，針對螺絲起子、曲面元件塗佈色環而設計，具備全自動功能，機台之監測系統非常完整，一人可操作 5~6 台 機器 。塗佈之膜厚可依需求調整，色彩膜度控制均勻。

**RIH-01**之製程，包含自動送料系統、多種規格胚件之自動選向、塗佈、完全固化，達成自動塗佈程序，另有計量、分箱(接包裝生產線)等附屬功能，充分達到生產自動化之高效益。

|  |
| --- |
|  |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |
| --- |
| ‧一次填料可作業數小時，並符合人體工學及省力化操作。‧在不切換規格的情況下，可同時生產十幾種規格，涵蓋範圍極廣 。‧系統檢出功能完備，結構設計安全性高。‧不良率低於千分之一，稼動率 95% 以上。 |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
|

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **RIH-01** |
| 電源  | 3φ, AC 220V , 50 / 60Hz |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )  | 334 \* 115 \* 200 cm |
| 使用塗料 | 熱固化油墨 |
| 塗佈厚度 | 2 ~ 12μm  |
| 適用範圍  | 電子、五金元件。 |
| 機台產能  | 37~40pcs / min |
| 使用空壓 | 4 kg / c㎡ |
| 機台重量  | 480 kg  |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |
| --- |
| 自動化塗佈機**RIH-01**，針對螺絲起子頭、曲面元件之色環塗佈而設計，膜厚可依需求調整，色彩膜度控制均勻。 |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/images/301-1app_01.jpg |