**自動化塗佈機 RIH-01**



自動化塗佈機**RIH-01**，針對螺絲起子、曲面元件塗佈色環而設計，具備全自動功能，機台之監測系統非常完整，一人可操作 5~6 台 機器 。塗佈之膜厚可依需求調整，色彩膜度控制均勻。

**RIH-01**之製程，包含自動送料系統、多種規格胚件之自動選向、塗佈、完全固化，達成自動塗佈程序，另有計量、分箱(接包裝生產線)等附屬功能，充分達到生產自動化之高效益。

|  |
| --- |
|  |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  | | --- | | ‧一次填料可作業數小時，並符合人體工學及省力化操作。 ‧在不切換規格的情況下，可同時生產十幾種規格，涵蓋範圍極廣 。 ‧系統檢出功能完備，結構設計安全性高。 ‧不良率低於千分之一，稼動率 95% 以上。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
| |  | | --- | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | | |  |  | | --- | --- | | 型號 | **RIH-01** | | 電源 | 3φ, AC 220V , 50 / 60Hz | | 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 334 \* 115 \* 200 cm | | 使用塗料 | 熱固化油墨 | | 塗佈厚度 | 2 ~ 12μm | | 適用範圍 | 電子、五金元件。 | | 機台產能 | 37~40pcs / min | | 使用空壓 | 4 kg / c㎡ | | 機台重量 | 480 kg | | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  | | --- | | 自動化塗佈機**RIH-01**，針對螺絲起子頭、曲面元件之色環塗佈而設計，膜厚可依需求調整，色彩膜度控制均勻。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/images/301-1app_01.jpg |