**熱縮套管 三色印字機TIN-04**



熱縮套管 三色印字機 **TIN-04**《機種：轉印機 》是專為帶狀材料印刷之設備，採溶劑型油墨印刷，經短暫路徑即可完成雙面、三色印刷。

本應用案例是起子頭之熱縮套管標示印刷，料捲之乾燥、供料、收料皆採快速定位裝置，整体張力維持良好，產能每分鐘最高達15M，每台操作僅需0.3個人力。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一次製程完成雙面、三色印刷。料捲之乾燥、供料、收料皆採快速定位裝置，整体張力維持良好。





|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **TIN-04** |
| 素材尺寸範圍 | a. 捲帶最大直徑φ500,mmb. 套管寬度5~15mm (惰輪為專用)c. 套管最大厚度1mm  |
| 機台產能 | 10~15M / min |
| 作業人力 | 0.3人 / 台 |
| 使用塗料  | 溶劑型油墨 |
| 尺寸 ( 長x寬x高 ) | 300 \* 60 \* 210cm |
| 機台重量  | 500Kg |
| 電源 | 1φ, AC220V,60HZ |
| 使用空壓  | 4 ~ 6 kg / c㎡  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |



熱縮套管 三色印字機 **TIN-04**《機種：轉印機 》是專為帶狀材料印刷之設備，採溶劑型油墨印刷，經短暫路徑即可完成雙面、三色印刷。

