**H型電感 銀膠移印機PGH-02**



H型電感 銀膠移印機**PGH-02**《機種：移印機/側印機》，擅長於「H形Core電感」之銀膠塗佈。

在一次塗佈製程，塗料可包覆零件三個主要端銀面(上面及左、右側)。

「胚料正反向辨識裝置」，促使有方向性之胚料在輸送過程，維持正確方向。

「圓盤傳動機構」設計，將「胚料分離、胚料檢查、塗佈、固化」的製程，以高效率的方式完成。

「檢查模組」，將入料、出料都經鏡頭照相並輸入電腦比對，有效控制產品良率。

「膠頭清潔模組」，定時清除膠頭殘墨，可設定清潔頻率，確保塗佈品質。

本機含固化模組。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「胚料正反向辨識裝置」，促使有方向性之胚料在輸送過程，維持正確方向。



http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif

|  |  |
| --- | --- |
| 型號 | **PGH-02** |
| 電源 | 單相 1φ, AC 220 V , 50 / 60 Hz <25A |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 125\*138\*190cm (含防塵罩) |
| 使用油墨 | 油墨、銀漿 |
| 適用範圍 | 4532 ( 1.9, 1.6, 1.3 mm 高 ) （可客製化其它規格） |
| 機台產能 | Max. 80 pcs/min (含預乾製程) |
| 機台重量 | 380 kg |
| 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ |

http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif

H型電感 銀膠移印機 **PGH-02**《機種：移印機/側印機》，擅長「H形Core電感」銀膠塗佈。

 