**塗佈機 TGN-01**



半自動銀膠塗佈機 **TGN-01**， 適用於產能少、規格多、節約預算，又必須確保良好塗佈品質的生產情況。

機台設有銀膠厚度控制精確的供膠系統，經轉勻後傳至轉印輪上，定位好的瓷管上升塗佈，塗佈完了後可快速取出，放入治具盤後即可置入高溫爐還原。

|  |
| --- |
|  |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |
| --- |
| ‧瓷管定位容易，取出機構精巧實用，作業快速。‧主架構使用本公司RLMK-1設計變更，承襲了原有的良好性能 ( 請參考**RLMK-1** ) 。‧再升級的沾墨及墨斗結構，提高了作業的方便性。  |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
|

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **TGN-01** |
| 電源  | 輸入：單相 1φ, AC 100 ~ 240 V, 47 - 63 Hz輸出：DC 24 V , 3. 33 Amp Max.  |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )  | 320 x 280 x 485 mm  |
| 使用膠類 | 鉬錳合金,銀膠系列,油墨等 |
| 塗佈厚度 | 0.005 ~ 0.025 mm |
| 塗佈速度  | 50 cycle / m ( 不包含上下料 ) |
| 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ |
| 機台重量  | 30.5 kg  |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.yulishih.com.tw/images/301-3app_01.jpg |   | http://www.yulishih.com.tw/images/301-3app_02.jpg |

 |