**蓋印機FJN -01**



快乾油墨蓋印機**FJN -01**，是裝置於生產設備工作站之上，在生產流程中對元件規格的標註、批號與製造日期等做印記。印字機是以橡皮字模沾覆快乾式油性墨水蓋印，快乾墨水印刷可免硬化製程(快乾墨水不耐溶劑)。

本機沒有配置控制單元，可藉連線功能去搭配工作站的作業流程，達成自動化印字功效 。

本機具有一貫化、省流程之優點，在高速生產狀態下，仍可發揮優異的性能，適於高密度的工作站空間。

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  | | --- | | ‧連線自動化模組設計，單機作業，連線均宜。 ‧提供環保認證，並能針對黑色蓋印物 ( 如IC ) 高覆蓋度之墨水。 ‧墨水主要顏色：黑、白、黃、綠、紅、紫、藍等，並完全符合〝未含有害物質使用規範〞。 ‧每添加一次墨水約可使用4~5個小時。 ‧字模安裝更換容易，適合打點、批號、週期、Logo，中英字型的印字需求。 ‧速度提升至每分鐘85~90cycle，仍然維持清晰的印字品質。 ‧體積縮小、重量減輕至1.5公斤。 ‧售價非常具競爭力,已廣泛獲得設備廠商指定使用。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
| |  | | --- | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | | |  |  | | --- | --- | | 型號 | **FJN -01** | | 電源 | DC 24V | | 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 72 x 65 x 275 mm | | 使用油墨 | 快乾油性墨水 | | 最小印字尺寸 | 字高 0.9 mm | | 印字面積 | φ16 mm | | 印字速度 | Max. 90 cycles / m | | 機台重量 | 1.5 kg | | ‧空壓必須至少 4.0 kg / c㎡ ‧印字高度可微調的範圍 ± 12 mm | | | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  | | --- | | 高速迷你快乾印字機**FJN -01**，主要應用於自動化印字需求之工作站，藉由連線功能來搭配工作站之生產蓋印，對於提升自動化生產線之產能，具有極佳的幫助。 | |
|  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/205-1app_01.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/205-1app_02.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/205-1app_03.jpg | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/205-1app_04.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/205-1app_05.jpg | |
|  |