**蓋印機FJN -01**



快乾油墨蓋印機**FJN -01**，是裝置於生產設備工作站之上，在生產流程中對元件規格的標註、批號與製造日期等做印記。印字機是以橡皮字模沾覆快乾式油性墨水蓋印，快乾墨水印刷可免硬化製程(快乾墨水不耐溶劑)。

本機沒有配置控制單元，可藉連線功能去搭配工作站的作業流程，達成自動化印字功效 。

本機具有一貫化、省流程之優點，在高速生產狀態下，仍可發揮優異的性能，適於高密度的工作站空間。

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |
| --- |
| ‧連線自動化模組設計，單機作業，連線均宜。‧提供環保認證，並能針對黑色蓋印物 ( 如IC ) 高覆蓋度之墨水。‧墨水主要顏色：黑、白、黃、綠、紅、紫、藍等，並完全符合〝未含有害物質使用規範〞。‧每添加一次墨水約可使用4~5個小時。‧字模安裝更換容易，適合打點、批號、週期、Logo，中英字型的印字需求。‧速度提升至每分鐘85~90cycle，仍然維持清晰的印字品質。‧體積縮小、重量減輕至1.5公斤。‧售價非常具競爭力,已廣泛獲得設備廠商指定使用。 |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
|

|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **FJN -01** |
| 電源  | DC 24V  |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )  | 72 x 65 x 275 mm  |
| 使用油墨  | 快乾油性墨水 |
| 最小印字尺寸  | 字高 0.9 mm |
| 印字面積  | φ16 mm  |
| 印字速度  | Max. 90 cycles / m  |
| 機台重量 | 1.5 kg |
| ‧空壓必須至少 4.0 kg / c㎡‧印字高度可微調的範圍 ± 12 mm  |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |
| --- |
| 高速迷你快乾印字機**FJN -01**，主要應用於自動化印字需求之工作站，藉由連線功能來搭配工作站之生產蓋印，對於提升自動化生產線之產能，具有極佳的幫助。 |

 |
|  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://www.yulishih.com.tw/images/205-1app_01.jpg |   | http://www.yulishih.com.tw/images/205-1app_02.jpg |   | http://www.yulishih.com.tw/images/205-1app_03.jpg |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.yulishih.com.tw/images/205-1app_04.jpg |   | http://www.yulishih.com.tw/images/205-1app_05.jpg |

 |
|  |