
**轉印機TIN-02**



半自動轉印機**TIN-02**，是將轉印機及 UV固化模組整合成一套半自動設備，採取人工放料、自動排料設計，操作簡單、設備成本低廉，本設備特別適合電容器之印字。

**TIN-02**將元件轉移至印刷模組下方，轉印後輸送至UV固化設備進行固化，完成後自動排料。

|  |
| --- |
|  |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  |  | | --- | --- | | ‧ | 本機以DC無刷馬達為主要傳動，結構精良，系統穩定。 | | ‧ | 操控方式採人性化設計，簡易單純，能概括多種產品印字，即使經常切換規格也可達到極高的切換效率，以及精美的印字品質。 | | ‧ | 字模仍採橡皮字模，單價低供貨速度快，並可局部更換週期，以達到良好的作業條件。 | | ‧ | 控制檢出條件完備，安全性高。 | | ‧ | 使用自動輸送以及UV固化設備降低生產時間。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
| |  | | --- | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | | |  |  | | --- | --- | | 型號 | **TIN-02** | | 電源 | 單相 1φ,AC 220V , 50 - 60 Hz , 20 A (含UV固化設備) | | 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 96 x 80 x140 cm | | 使用油墨 | UV油墨 | | 最小印字尺寸 | 字高 0.7 mm | | 適用範圍 | φ10 ~ φ 43 mm , W=15～65 mm； ( UV照射角度θ=140 ~ 220° ) | | 機台產能 | MAX40 cycles / min (人員上料，機器自動下料) | | 機台重量 | 160 kg | | 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ | | 使用空壓 | 160 kg | | 保固期 | 正常使用條件下保固一年(未含耗材部份) | | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  | | --- | | 半自動轉印機**TIN-02**，採取人工放料、自動排料設計，操作簡單、設備成本低廉，本設備特別適合電容器之印字。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/202-03app_01.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/202-03app_02.jpg | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |