**轉印機TIN-01**



轉印機 **TIN-01**，主要針對圓柱體元件印字，以及長條帶狀物連續印字，適合電子零件，如電容、保險絲、陶瓷氣體放電管，以及五金零件如小馬達外殼、工具…等產品印字。

**TIN-01**是將油墨自墨斗內以刮刀轉移到貼覆之橡皮字模，再轉移到印刷滾輪 ( 橘色輪 )，再轉印至旋轉之圓形元件上，操作簡單省耗材。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *http://www.yulishih.com.tw/title/tle+pri206-1_01.gif* | | | | *http://www.yulishih.com.tw/images/206-1_01.jpg* | *http://www.yulishih.com.tw/images/206-1_02.jpg* | *http://www.yulishih.com.tw/images/206-1_03.jpg* | |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/title/tle+pri206-1_02.gif | | | | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1_04.jpg | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1_05.jpg | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1_06.jpg | |  | |  | http://www.yulishih.com.tw/element/space.gif |  | |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-1.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  |  | | --- | --- | | ‧ | 連線自動化模組設計，單機作業，連線均宜。 | | ‧ | 操控方式採人性化設計，簡易單純，能概括多種產品印字，即使經常切換規格也可達到極高的切換效率，以及精美的印字品質。 | | ‧ | 字模仍採橡皮字模，單價低供貨速度快，並可局部更換週期，以達到良好的作業條件。 | | ‧ | 墨斗採最新設計，除了調整容易外，標準化的條件也可因應不同顏色更換不同墨斗組，這充分做到只需更換不必再作調整的原則，將有利於作業人員的勝任。 | | ‧ | 本機在供墨系統、勻墨系統、字模與轉印輪的接觸條件設計，有別於傳統的設計，使用上更得心應手。 | | ‧ | 除單機作業外，更適合週邊連線配合，外部連線控制相關功能均已預留(自動化連線應用約60%)。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
| |  | | --- | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | | |  |  | | --- | --- | | 型號 | **TIN-01** | | 電源 | 輸入： 單相 1φ, AC 100 - 240 V , 47 - 63 Hz , 1.9 Amp 輸出：DC 24V , 3.33 Amp Max. | | 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 320 x 280 x 485 mm | | 使用油墨 | UV油墨，熱烘烤油墨 | | 最小印字尺寸 | 字高 0.7 mm | | 適用範圍 | φ 8 ~ φ 85 mm , W≦75 mm ,θ=10 ~ 300° ※可接受特殊規格的訂購 | | 印字速度 | 50 cycles / m ( 不包括上下料時間) 75 m / m (適合瘦長型的零組件) | | 重量 | 30 kg | | ‧空壓必須維持在 4.0 kg / c㎡ | | | | http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif | |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  | | --- | | 自動轉印機**TIN-01** 適用範圍相當廣泛，如塑膠電容、陶瓷氣体放電管、手持式麥克風、陶瓷保險絲、圓柱体電子零件、圓柱体五金零件等元件之印字或塗佈需求。 | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1app_11.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1app_01.jpg | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1app_14.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1app_02.jpg | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1app_09.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1app_10.jpg | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1app_12.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1app_08.jpg | |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1app_03.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1app_04.jpg |  | http://www.yulishih.com.tw/images/206-1app_05.jpg | |