**陶瓷天線AB面塗佈機SGH-01**



陶瓷天線AB面塗佈機 **SGH-01** 《 機種：網印機 》，是對陶瓷天線元件之圓穴外之指定範圍做銀漿塗佈。

因應陶瓷元件胚料之尺寸公差，本機具有「公差補償」設計： 「位置公差補償」以CCD偵測胚料公差，以對位平台校正網版位置，使網版與元件圓穴準確對應；「高度公差補償」夾持機構內以頂針對胚料做高度校正，確保塗佈面一致。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SGH-01**設置「位置公差補償」以CCD偵測胚料公差操控對位平台做網版位置校正，使網版準確對應元件之圓穴。



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SGH-01**設置「高度公差補償」以頂針搭配夾持機構對胚料做高度校正，確保銀膠印刷平面一致。


|  |
| --- |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-2.gif |
|

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **SGH-01** |
| 適用範圍 | 方形 10x10~28x28（厚度2.0～7.0) |
| 對位同心度 | ≦30μm |
| 機台產能 | Max. 20pcs/min |
| 使用塗料  | 銀漿 |
| 預乾方式 | 熱烘烤預乾模組 |
| 尺寸(長\*寬\*高) | 250x170x180cm（含烤箱） |
| 機台重量 | 1000 Kg |
| 電源 | 3φ 380V 50/60V <50A |
| 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ |

 |
| http://www.yulishih.com.tw/title/title-p200-3.gif |

 |
|  |
| 陶瓷天線AB面塗佈機**SGH-01**，是對陶瓷天線元件之圓穴外之指定範圍做銀漿塗佈。  |
|  |
|  |
|  |
| http://www.yulishih.com.tw/element/space_10.gif |