**上下電路板自動對位貼合機KYN-01**



上下電路板自動對位貼合機**KYN-01** ，是針對兩片軟性PCB電路板貼合前，做精確對位；PCB板上膠後，翻轉至定位後加壓貼實。

本機設置4組「視覺定位模組」，對兩片PCB電路板各2組定位點做位置判斷，而後指揮治具台做位移補正，使上板、下板到達正確相對位置。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本機設置4組「視覺定位模組」，對兩片PCB電路板各2組定位點做位置判斷。





|  |  |
| --- | --- |
| 型號  | **KYN-01** |
| 電源  | 單相 1φ, AC 220 V , 50 / 60 Hz <25A |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )  | 75\*65\*175cm  |
| 適用範圍  | 30mmx100mm (可客製化其他規格) |
| 對位時間 | 約2秒 |
| 機台重量 | 250kg |
| 使用空壓 | 4 ~ 6 kg / c㎡ |



上下電路板自動對位貼合機**KYN-01**，是針對兩片軟性PCB電路板貼合前，做精確對位。

